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兆声波清洗器

主要技术参数
型号：KQ-200MSE
外形尺寸：330*240*275mm                             
内槽尺寸：230*140*100mm
容量：3L
超声频率：1.7MHz（可选底振或侧振）
超声功率：200W
加热功率：200W
温度设定范围：室温-80℃
工作时间可调：1min-99h59min
间歇/脱气时间可调：1s-59min59s
其他配置：专用托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源
价格：50800元

主要性能特点
采用不锈钢烤漆外壳，耐腐蚀、抗氧化。
清洗器采用4.3寸TFT触控操作。
数显超温度、超电压、超电流保护指示。
清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。
科学设计，9组用户储存设定并在触摸屏上可直接实现操作。
单频兆声频率可选：0.5、1.0、3.0、5.0MHz。
标配不锈钢托架。
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